

Приоритетной задачей функционирования ПАО «Россети» является обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. По территории городских и сельских поселений Ставропольского края, Кабардино - Балкарской республи№1, Карачаево - Черкесской республики, Республики Северная Осетия [image: ]Алания, Чеченской республики, Республики Ингушетия проходят воздушные линии высокого напряжения (ВЛ) 330-500 кВ, которые обслуживает филиал ПАО «Россети» — Северо-Кавказское предприятие магистральные электрические сети (Северо-Кавказское ПМЭС).
[bookmark: _GoBack]Нарушение требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009№160 с изменениями и дополнениями (в редакции от 18.02.2023 №270) (далее-Правила) может привести к возникновению угрозы жизни, причинения вреда здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства.
В период прохождения пожароопасного периода 2026 года на объектах электроэнергетики, входящих в эксплуатационную ответственность филиала ПАС) «Россети» — Северо - Кавказское ПМЭС, прогнозируется сложная оперативно — режимная обстановка. Повреждение или отключение хотя бы одной ВЛ, особенно в период экстремально высоких температур и максимумов потребления электрической энергии, приведет к перегрузу оставшихся в работе ВЛ и как следствие отключению потребителей электрической энергии.
В соответствии с п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых в охранных зонах, запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;
г) размещать свалки;
д) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);
В соответствии с п. 9 Правил в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ПЛ 1 в пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше З метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.
На сегодняшний день имели случаи отключения ВЛ по причине само поджога стерни на полях, при выполнении дорожных работ с несоблюдением габарита спецтехникой, при выполнении уборки урожая комбайнами с несоблюдение габарита через завышенную антенну, при выполнении опрыскивания с/х культур с несоблюдение габарита с поднятием крыла опрыскивателя.
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